**Bijlage 2. Bewaringstoestand van de artefacten uit de Beveren-LPWW clusters, met meer dan 50 gescreende artefacten**

1. Alteratieglans

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cluster | Geen glans | % | Lichte glans | % | Matige glans | % | Zware glans | % | Gescreende artefacten |
| 204 |  | 0% | 103 | 25% | 157 | **39%** | 146 | 36% | 406 |
| 208 |  | 0% | 46 | 32% | 74 | **51%** | 25 | 17% | 145 |
| 222 | 1 | 1% | 24 | 23% | 41 | **39%** | 38 | 37% | 104 |
| 232 |  | 0% | 18 | 33% | 21 | **39%** | 15 | 28% | 54 |
| 307 |  | 0% | 71 | 42% | 74 | **44%** | 24 | 14% | 169 |
| 324 |  | 0% | 31 | 25% | 58 | **46%** | 37 | 29% | 126 |
| 408 | 2 | 2% | 18 | 19% | 44 | **47%** | 29 | 31% | 93 |
| 429 | 1 | 1% | 17 | 17% | 51 | **50%** | 33 | 32% | 102 |
| 430 |  | 0% | 60 | **39%** | 59 | 38% | 36 | 23% | 155 |
| Totaal | **4** | **0.30%** | **388** | **28.66%** | **579** | **42.76%** | **383** | **28.29%** | **1354** |

1. Patina

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cluster | Geen patina | % | Licht | % | Matig | % | Zwaar | % | Gescreende artefacten |
| 204 | 360 | **89%** | 10 | 2% | 7 | 2% | 29 | 7% | 406 |
| 208 | 123 | **85%** | 4 | 3% | 1 | 1% | 17 | 12% | 145 |
| 222 | 90 | **87%** | 3 | 3% |  | 0% | 11 | 11% | 104 |
| 232 | 45 | **83%** |  | 0% | 1 | 2% | 8 | 15% | 54 |
| 307 | 153 | **91%** | 1 | 1% | 2 | 1% | 13 | 8% | 169 |
| 324 | 95 | **75%** | 5 | 4% | 7 | 6% | 19 | 15% | 126 |
| 408 | 87 | **94%** |  | 0% | 1 | 1% | 5 | 5% | 93 |
| 429 | 96 | **94%** |  | 0% | 2 | 2% | 4 | 4% | 102 |
| 430 | 148 | **95%** | 3 | 2% | 1 | 1% | 3 | 2% | 155 |
| Totaal | 1197 | 88% | 26 | 2% | 22 | 2% | 109 | 8% | 1354 |

1. Hittebeschadiging

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cluster | Afwezig | % | Aanwezig | % | Gescreende artefacten |
| 204 | 347 | 85.47% | 59 | 14.53% | 406 |
| 208 | 125 | 86.21% | 20 | 13.79% | 145 |
| 222 | 89 | 85.58% | 15 | 14.42% | 104 |
| 232 | 44 | 81.48% | 10 | 18.52% | 54 |
| 307 | 153 | 90.53% | 16 | 9.47% | 169 |
| 324 | 82 | 65.08% | 44 | 34.92% | 126 |
| 408 | 88 | 94.62% | 5 | 5.38% | 93 |
| 429 | 99 | 97.06% | 3 | 2.94% | 102 |
| 430 | 150 | 96.77% | 5 | 3.23% | 155 |
| Totaal | 1177 | 86.93% | 177 | 13.07% | 1354 |

1. Postdepositionele boordafronding

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cluster | *Afwezig* | *%* | *Aanwezig* | *%* | *Gescreende artefacten* |
| 204 | 398 | 98.03% | 8 | 1.97% | 406 |
| 208 | 138 | 95.17% | 7 | 4.83% | 145 |
| 222 | 99 | 95.19% | 5 | 4.81% | 104 |
| 232 | 52 | 96.30% | 2 | 3.70% | 54 |
| 307 | 168 | 99.41% | 1 | 0.59% | 169 |
| 324 | 122 | 96.83% | 4 | 3.17% | 126 |
| 408 | 86 | 92.47% | 7 | 7.53% | 93 |
| 429 | 99 | 97.06% | 3 | 2.94% | 102 |
| 430 | 150 | 96.77% | 5 | 3.23% | 155 |
| Totaal | 1312 | 96.90% | 42 | 3.10% | 1354 |

1. Postdepositionele abrasie

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cluster | Afwezig | % | Aanwezig | % | Gescreende artefacten |
| 204 | 371 | 91.38% | 35 | 8.62% | 406 |
| 208 | 129 | 88.97% | 16 | 11.03% | 145 |
| 222 | 87 | 83.65% | 17 | 16.35% | 104 |
| 232 | 49 | 90.74% | 5 | 9.26% | 54 |
| 307 | 152 | 89.94% | 17 | 10.06% | 169 |
| 324 | 116 | 92.06% | 10 | 7.94% | 126 |
| 408 | 80 | 86.02% | 13 | 13.98% | 93 |
| 429 | 98 | 96.08% | 4 | 3.92% | 102 |
| 430 | 140 | 90.32% | 15 | 9.68% | 155 |
| Totaal | 1222 | 90.25% | 132 | 9.75% | 1354 |