INFORMATION
* PartnerID = "INRIM" 
* instrument = Biologic BCS-815 
* fixture = welded
* Manufacturer = "Brand1"
* NomValueCap (F) = 60
* NuofSample = 1
* temperature (°C) = 23°C ± 1 °C 
* IRC (A)= 6.7
* IRM (A)= 51.0
PARAMETERS
Ren (ohm) = 0.00877 
Rch_dis (ohm) = 0.011
Rch_sd (ohm) = 0.010
Cdis (F)= 57.47 
Cen (F)= 58.0228
CCV (F)table
Scan rate (mV/s)	Area (mV*A)	Capacity (F)
10			3200.73		53.34
20			6323.208	52.69
40			12436.15	51.82
Pmax (W)= 256.62
Efficiency = 0.9768 
Stored Energy (Wh)= 0.07861   stored energy
Cdis computation values
initial_time 80 perc (s) = 1837.89408 
initial_voltage 80 perc (V) =  2.3000 
final_time 40 perc (s) = 18451.68 
final voltage 40perc (V) =  1.10036 
ESR voltage drop values
initial_voltage (V) =  2.99981 
final voltage (V) =  2.95598 
