VTC_REG_PID_SET_CH1=\
<pid_settings type="probehead">
   <standard_pid proportional="0.867" integral="185.895" differential="30.982" />
   <temperature selftune="298.000" min="248.000" max="348.000" />
   <vta type="2" sensor="1" connected_sensors="1" />
   <gasflow selftune="400.000" min="350.000" max="450.000" />
   <pics checksum="" name=" PA BBO 300S1 BBF-H-D-05 Z" />
   <checksum value="5F236E50" />
</pid_settings>
