INFORMATION
* PartnerID = "INRIM" 
* instrument = Biologic BCS-815 
* fixture = welded
* Manufacturer = "Brand1"
* NomValueCap (F) = 400 Hybrid
* NuofSample = 1
* temperature (°C) = 5°C ± 1 °C 
* IRC (A)= 2
* IRM (A)= 12
PARAMETERS
Ren (ohm)= 0.06548
Cen (F)= 353.76
CCV (F)table
Scan rate (mV/s) Area (mV*A) Capacitance (F)
	1	1128.119	352.53719
	2	1958.596	306.03063
	3	2667.625	277.8776

Pmax (W)= 55.14280
Stored Energy (Wh)= 0.41956
Cen computation values
initial_time (s) = 2022.52410 
initial_voltage (V) = 3.65929 
final_time (s) = 2265.86011 
final voltage (V) = 2.20255 
ESR voltage drop values
initial_voltage (V) = 3.79981 
final voltage (V) = 3.66887 
